**Servo DATA**

Neutral – 1500 (5DC)

Right limit – 1820 (71C) Latest finalized as 1810

Left limit – 1180 (49C) and 1190

**SAFE LIMIT is 300 both sides (305 works fine) 14-aug-2010**

**Conclusion on WHITE BOARD and black tape**

***224 206 192 196 182 188 179 197***

***139 009 009 009 009 009 009 010***

**SENSOR DATA**

139 010 009 009 009 009 009 010

164 010 010 010 010 010 010 011

198 122 104 104 085 095 081 111

215 172 143 147 134 153 139 152

218 168 138 141 131 149 136 147

214 060 022 031 018 035 030 052

179 010 010 010 010 010 010 011

201 012 011 011 011 011 011 012

217 093 053 060 047 064 055 075

206 152 132 133 120 133 121 144

212 170 149 148 136 151 137 150

219 167 137 142 132 149 136 148

215 176 150 153 141 158 143 158

207 158 148 167 146 153 110 125

217 176 159 172 159 169 145 157

223 146 132 169 131 140 126 142

219 177 159 173 161 171 149 163

216 180 163 168 161 181 162 165

214 169 149 156 155 168 157 159

221 160 134 150 165 169 140 147

191 011 010 012 085 099 011 011

217 177 169 177 176 186 ***179*** 186

221 170 149 162 171 175 146 158

220 146 126 143 164 168 129 132

142 010 009 009 009 009 009 010

137 ***009*** ***009*** 009 009 009 009 010

141 010 009 009 009 010 009 010

139 009 009 009 009 010 009 010

136 009 009 009 009 009 009 010

141 009 009 009 009 010 009 010

140 010 009 009 009 010 009 010

141 010 009 009 009 010 009 010

137 009 009 009 009 009 009 010

135 009 009 009 009 010 009 010

134 009 009 009 009 009 009 010

134 009 009 009 009 009 009 010

137 009 009 009 009 009 009 010

132 009 009 009 009 010 009 010

137 009 009 009 009 009 009 010

133 009 009 009 009 009 009 010

133 009 009 009 009 009 009 010

136 009 009 009 009 009 009 010

134 009 009 009 009 010 009 010

134 009 009 009 009 010 009 010

209 033 017 072 125 128 016 013

***224*** 196 169 176 162 178 165 181

221 195 171 177 166 180 163 180

220 ***206*** ***192*** ***196*** ***182*** ***188*** 171 ***197***

222 190 166 171 159 177 160 180

218 192 170 178 167 168 145 161

223 194 148 157 176 174 145 155

218 190 163 157 163 174 144 122

219 194 172 161 160 177 148 129

219 192 173 162 156 175 146 120

219 189 176 168 147 173 146 106

220 190 179 172 151 173 152 113

220 194 171 161 165 178 156 177

214 179 170 176 160 172 172 172

148 010 012 111 151 176 168 184

142 010 009 010 017 155 161 195

143 010 009 010 010 043 147 179